ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ НЕПРИГОДНОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ
Утверждено
приказом Министра
жилищно-коммунального
хозяйства  РСФСР
от 5 ноября 1985 г. N 529

Согласовано
Госгражданстроем при Госстрое СССР
письмо от 18 октября 1985 г. N 13-338

Согласовано
Госпланом РСФСР
письмо от 30 апреля 1985 г. N 46-197-6

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОЦЕНКЕ НЕПРИГОДНОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок отнесения жилых домов и жилых
помещений в других строениях на территории РСФСР государственного жилищного
фонда, находящегося в ведении местных Советов народных депутатов (жилищный
фонд местных Советов), в ведении министерств, государственных комитетов и
ведомств (ведомственный жилищный фонд), и общественного жилищного фонда,
принадлежащего колхозам и другим кооперативным организациям, их объединениям,
профсоюзным и иным общественным организациям, к категории непригодных для
постоянного проживания.
1.2. Рассмотрение вопросов о непригодности жилых домов и жилых помещений для
постоянного проживания должно возлагаться на междуведомственные комиссии
исполкомов районных (городских, районных в городах) Советов народных
депутатов согласно обязательным Приложениям 6 и 7.
1.3. Решение вопросов, связанных с проведением капитального ремонта,
модернизации и реконструкции непригодных для постоянного проживания жилых
домов и жилых помещений, либо с их сносом или переоборудованием для
использования в других целях, в том числе вопросов отселения и улучшения
жилищных условий граждан, должно приниматься в установленном
законодательством порядке на основании соответствующих нормативных документов
и не регламентируется настоящим Положением.

2. Основания признания жилых домов и жилых помещений
непригодными для постоянного проживания

2.1. Жилые дома независимо от группы их капитальности и жилые помещения
относятся к категории непригодных для постоянного проживания с учетом
физического износа, повреждений несущих конструкций, недостатков планировки и
уровня внутреннего благоустройства, а также санитарных требований.
2.2. К непригодным для постоянного проживания жилым домам относятся:
- каменные дома с физическим износом свыше 70%;
- деревянные дома и дома со стенами из местных материалов, а также мансарды с
физическим износом свыше 65%.
2.3. Независимо от условий по п. 2.2 к непригодным для проживания относятся
жилые дома:
а) расположенные в пределах санитарно-защитных, пожаро-, взрывоопасных зон
промышленных предприятий, транспорта, инженерных сетей и других зонах с
особыми условиями, запрещенных к застройке СНиП П-60-75**;
б) расположенные в опасных зонах отвалов породы угольных, сланцевых шахт и
обогатительных фабрик; зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин,
могущих угрожать застройке и эксплуатации зданий; на территориях, ежегодно
затапливаемых паводковыми водами;
в) жилые дома, получившие повреждения в результате землетрясений, просадок,
неравномерных осадок и т.п., если эти повреждения не могут быть устранены с
одновременным конструктивным обеспечением требований СНиП к жилым зданиям для
особых условий строительства и эксплуатации;
г) бараки, которыми следует считать одно-, двухэтажное жилое строение,
предназначенное для временного проживания, с общей кухней и санитарным узлом,
как правило, деревянное, рассчитанное на короткий срок службы - 10 - 20 лет.
Примечание. Строения этого типа, претерпевшие реконструкцию в части
планировки и ставшие пригодными для посемейного заселения, а также жилые
здания из сборно-щитовых и каркасно-засыпных конструкций квартирного типа
следует относить к малоценному, но жилому фонду. Непригодность последних
устанавливается в общем порядке согласно настоящему Положению;

д) при возникновении угрозы аварии (обрушения) здания в результате достижения
предельного физического износа несущих строительных конструкций (деформаций,
повреждений, снижения прочности и несущей способности) или деформации
основания здания;
е) после аварии, пожара, стихийного бедствия в том случае, если проведение
восстановительных работ технически невозможно или нецелесообразно с
экономической точки зрения;
ж) в случае невозможности организации обслуживания жителей и технической
эксплуатации здания.
2.4. К непригодным для постоянного проживания жилым помещениям следует
относить:
а) жилые помещения при нахождении в жилых домах предприятий, учреждений и
оборудования, запрещенных СНиП П-Л.1-71*, эксплуатация которых приводит к
возникновению в данных жилых помещениях вибрации, шумов, превышающих нормы, а
также к загрязнению территории и воздуха жилой застройки или к возникновению
пожарной опасности - в том случае, если не представляется возможным вывести
указанные производства из здания;
б) жилые помещения в жилых домах, признанных непригодными для проживания;
в) жилые помещения, имеющие дефекты планировки и уровня внутреннего
благоустройства по утвержденному настоящим Положением перечню (Приложение
1);
г) жилые помещения, санитарно-гигиенические условия которых не отвечают
показателям по утвержденному настоящим Положением перечню (Приложение 2);
д) жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в случае угрозы
обрушения единичных строительных конструкций (плиты, балки, ригеля, колонны,
простенки, панели и т.п.).
2.5. Вопрос о непригодности для постоянного проживания жилого дома, в котором
часть жилых помещений является непригодной для постоянного проживания, следует
решать в индивидуальном порядке, с учетом конкретных обстоятельств (размер и
характер полноценной и неполноценной площади, физический износ конструкций и
дома в целом, размер затрат на модернизацию здания, возможность обеспечения
нормальных условий проживания для неотселенных жителей и т.п.).

3. Порядок отнесения жилых домов и жилых помещений к
категории непригодных для постоянного проживания

3.1. Предварительные списки непригодных для постоянного проживания жилых
домов и жилых помещений составляются:
при периодическом обследовании состояния жилых домов в сроки, устанавливаемые
Советом Министров РСФСР, - специализированной проектной организацией системы
жилищно-коммунального хозяйства;
при плановых сплошных обходах домового фонда - местным бюро технической
инвентаризации;
при плановых осмотрах жилого дома - жилищно-эксплуатационной организацией.
Предварительные списки (Приложение 3) направляются жилищно-эксплуатационной
организации, предприятию, на балансе которых находится дом (в дальнейшем -
владелец дома).
3.2. Подготовка акта о признании жилого дома или жилого помещения непригодным
для постоянного проживания производится междуведомственными комиссиями,
назначаемыми исполкомами районных, городских, районных в городе Советов
народных депутатов в составе заместителя председателя исполкома (председатель
комиссии), представителей жилищно-эксплуатационных организаций исполкома,
районного или городского архитектора, бюро технической инвентаризации,
санитарного надзора, управления пожарного надзора.
При необходимости в состав комиссии могут быть введены технические эксперты.
3.3. Междуведомственная комиссия осуществляет свою работу на основании
заявления владельца дома, направленного в исполнительный комитет Совета
народных депутатов, с указанием причин, по которым он считает необходимым
созыв комиссии; по указанию вышестоящих организаций, а также в случае
аварийной ситуации и по представлениям органов санитарного надзора,
государственного пожарного надзора, по запросу суда и прокуратуры, заявлениям
граждан.
Для рассмотрения на комиссии вопроса о непригодности жилого дома или жилого
помещения для постоянного проживания кроме заявления владелец дома по запросу
комиссии обязан представить:
технический паспорт дома, подготовленный бюро технической инвентаризации (по
данным на день обращения в комиссию) с указанием износа основных
конструктивных элементов и дома в целом, либо отдельного помещения, о котором
возбуждается ходатайство;
соответствующие планы и разрезы помещений, подготовленные бюро технической
инвентаризации;
акты общего осмотра зданий (помещения) за последние 3 года с указанием
ремонтных работ и объемов, выполненных за этот период;
заключение санитарно-эпидемиологической станции;
заключение государственного пожарного надзора;
заявление, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия
проживания;
техническое заключение о целесообразности и стоимости ремонтных работ,
перепланировки, переустройства, подготовленное проектной организацией
жилищно-гражданского профиля.
3.4. Комиссия обязана уточнить величину физического износа жилых зданий и их
элементов на основании соответствующего нормативного документа, наличие
дефектов планировки и благоустройства, других условий, дающих основание
признавать жилые дома и жилые помещения непригодными для постоянного
проживания, а также относить их к следующим группам по качественным
признакам:
пригодные для постоянного проживания;
непригодные для постоянного проживания на момент обследования, которые могут
быть приведены в пригодное для постоянного проживания состояние при
капитальном ремонте, модернизации или реконструкции, что подтверждается
технико-экономическими обоснованиями;
непригодные, дефекты которых не могут быть устранены технически или их
устранение экономически нецелесообразно.
В результате работы комиссии оформляется акт об отнесении здания или жилого
помещения к категории непригодного для постоянного проживания (Приложение
4).
Члены комиссии, не согласные с решением, оформляют особое мнение, которое
прикладывается к акту.
3.5. Решение о признании жилого дома или жилого помещения непригодным для
постоянного проживания независимо от его ведомственной принадлежности
выносится исполкомом районного, городского, районного в городе Совета
народных депутатов.
Утвержденные исполкомами акты служат основанием для решения вопросов,
связанных с проведением капитального ремонта, модернизации и реконструкции
непригодных для постоянного проживания жилых домов и жилых помещений либо с
их сносом или переоборудованием для использования в других целях, в том числе
- вопросов отселения и улучшения жилищных условий граждан, в установленном
законодательном порядке.
В случае необходимости немедленного расселения граждан из-за аварийной
ситуации или обнаружения факторов, особо опасных для здоровья людей,
расселение необходимо оформлять в день получения акта комиссии или протокола
обследования строительных конструкций.
3.6. Копия решения о признании жилого дома (помещения) непригодным для
постоянного проживания направляется владельцу дома.
Нанимателю жилого помещения выдается справка установленного образца
(Приложение 5).

Приложение 1

Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ ДЕФЕКТОВ, ДАЮЩИХ ОСНОВАНИЕ
ПРИЗНАВАТЬ ПЛОЩАДЬ НЕПРИГОДНОЙ ДЛЯ
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ

--------------------T----------------------------T----------------
      Показатель    ¦    Дефекты жилых помещений ¦     Методы
                    ¦                            ¦  обследования
--------------------+----------------------------+----------------
           1        ¦               2            ¦        3
--------------------+----------------------------+----------------
                    ¦                            ¦
 1. Размеры         ¦   1. Площадь жилой  комнаты¦Непосредственное
    помещений и     ¦менее               размера,¦    измерение
    конструктивных  ¦установленного       Советом¦
    элементов       ¦Министров  АСС,  край (обл.)¦
                    ¦исполкомом,   Московским   и¦
                    ¦Ленинградским               ¦
                    ¦горисполкомами,          для¦
                    ¦представления         жилого¦
                    ¦помещения -  в  том  случае,¦
                    ¦если  комната такого размера¦
                    ¦является           предметом¦
                    ¦самостоятельного  договора о¦
                    ¦найме жилого помещения.     ¦
                    ¦                            ¦
                    ¦   2. Ширина   прямоугольной¦      То же
                    ¦или      средняя      ширина¦
                    ¦непрямоугольной      комнаты¦
                    ¦менее  или  равна 2,0 м (при¦
                    ¦этом  ширина   или   глубина¦
                    ¦альковов     и     ниш    не¦
                    ¦учитывается) в  том  случае,¦
                    ¦если  такая комната является¦
                    ¦предметом   самостоятельного¦
                    ¦договора   о   найме  жилого¦
                    ¦помещения.                  ¦
                    ¦                            ¦
                    ¦   3. Высота жилой комнаты в¦      То же
                    ¦зданиях  I  -  III  группы с¦
                    ¦плоским потолком  до  2,4  м¦
                    ¦или при сводчатом потолке до¦
                    ¦2,5 м от пола до пяты свода,¦
                    ¦в зданиях IV - VI групп - до¦
                    ¦2,25 м (включительно).      ¦
                    ¦                            ¦
                    ¦   4. Дверной    проем     в¦Непосредственное
                    ¦капитальной     стене    или¦    измерение
                    ¦перегородке  жилой   комнаты¦
                    ¦имеет ширину менее 70 см,  в¦
                    ¦том  случае,  если   комната¦
                    ¦является           предметом¦
                    ¦самостоятельного договора  о¦
                    ¦найме    жилого   помещения,¦
                    ¦причем это единственный вход¦
                    ¦в комнату и он не может быть¦
                    ¦увеличен до нормы.          ¦
                    ¦                            ¦
                    ¦   5. Пол комнаты  находится¦ Нивелирование
                    ¦ниже   отметки   поверхности¦  поверхностей
                    ¦двора,     отмостки      или¦
                    ¦тротуара,    прилегающих   к¦
                    ¦помещению.                  ¦
                    ¦                            ¦
 2. Размещение      ¦   6. Расстояние       между¦Непосредственное
    помещений       ¦окнами   комнаты   и  стеной¦    измерение
                    ¦противоположного здания  или¦
                    ¦сооружения     до     3    м¦
                    ¦включительно в  том  случае,¦
                    ¦если  такая комната не имеет¦
                    ¦других окон  и  представляет¦
                    ¦предмет     самостоятельного¦
                    ¦договора  о   найме   жилого¦
                    ¦помещения.                  ¦
                    ¦                            ¦
                    ¦   7. Окно  (окна)   комнаты¦      То же
                    ¦выходит в замкнутый световой¦
                    ¦дворик с габаритами  дворика¦
                    ¦до     5 х 5          метров¦
                    ¦(включительно) в том случае,¦
                    ¦если  такая комната не имеет¦
                    ¦других  оконных  проемов   и¦
                    ¦представляет         предмет¦
                    ¦самостоятельного договора  о¦
                    ¦найме жилого помещения.     ¦
                    ¦                            ¦
                    ¦   8. В комнате имеется  лаз¦ Осмотр на месте
                    ¦в    техническое   подполье,¦
                    ¦чердак   или   в    квартире¦
                    ¦имеется  люк  ливнестоков  в¦
                    ¦том    случае,    если     в¦
                    ¦техническом   подполье   или¦
                    ¦чердаке нет другого входа  и¦
                    ¦его   нельзя   ликвидировать¦
                    ¦(кроме    1-этажных    домов¦
                    ¦посемейного заселения).     ¦
                    ¦                            ¦
                    ¦   9. Жилые       помещения,¦      То же
                    ¦устроенные в чердаках,  если¦
                    ¦они не отвечают существующим¦
                    ¦для    сего    санитарно   -¦
                    ¦техническим требованиям.    ¦
                    ¦                            ¦
                    ¦   10. Выход    из     жилой¦      То же
                    ¦комнаты       осуществляется¦
                    ¦непосредственно       наружу¦
                    ¦(улицу)  в том случае,  если¦
                    ¦невозможно       оборудовать¦
                    ¦теплый   тамбур  или  теплую¦
                    ¦пристройку.                 ¦
                    ¦                            ¦
                    ¦   11. Брандмауэр   является¦      То же
                    ¦стеной жилой комнаты.       ¦
                    ¦                            ¦
 3. Благоустройство ¦   12. Над          комнатой¦ Устанавливается
                    ¦расположены  канализационные¦    по схемам
                    ¦трубопроводы  и  приборы  от¦    размещения
                    ¦санитарного  узла  (уборной,¦   инженерного
                    ¦ванны).                     ¦ оборудования и
                    ¦                            ¦   осмотром на
                    ¦                            ¦      месте
                    ¦                            ¦
                    ¦   13. Через комнату  или  в¦ Устанавливается
                    ¦междуэтажном      перекрытии¦      так же
                    ¦проходят     канализационные¦
                    ¦трубы.                      ¦
                    ¦                            ¦
                    ¦   14. Вход  в  уборную  или¦ Устанавливается
                    ¦совмещенный          санузел¦    по схемам
                    ¦осуществляется              ¦    размещения
                    ¦непосредственно из комнаты в¦   инженерного
                    ¦том случае,  если технически¦ оборудования и
                    ¦его   нельзя   перенести   в¦   осмотром на
                    ¦другое место.               ¦      месте
                    ¦                            ¦
                    ¦   15. Комната,  в   которую¦      То же
                    ¦встроен  санузел (ванная или¦
                    ¦уборная) в том случае,  если¦
                    ¦такая  комната расположена в¦
                    ¦коммунальной   квартире    и¦
                    ¦технически не представляется¦
                    ¦возможным перенести  санузел¦
                    ¦в   другое   помещение   или¦
                    ¦обеспечить       нормативную¦
                    ¦звукоизоляцию.              ¦
                    ¦                            ¦
                    ¦   16. В    квартире     нет¦      То же
                    ¦уборной  (за исключением 1 -¦
                    ¦2-этажных домов с вынесением¦
                    ¦за  пределы квартир уборных)¦
                    ¦- признается непригодной для¦
                    ¦постоянного  проживания одна¦
                    ¦из  комнат,   пригодная   по¦
                    ¦техническим   условиям   для¦
                    ¦переоборудования         под¦
                    ¦уборную.                    ¦
                    ¦                            ¦
                    ¦   17. При      несоблюдении¦ Устанавливается
                    ¦требований           "Правил¦    по схемам
                    ¦безопасности    в    газовом¦    размещения
                    ¦хозяйстве"    к   размещению¦   инженерного
                    ¦газовых  плит  в  помещениях¦ оборудования и
                    ¦жилых  зданий  -  признается¦   осмотром на
                    ¦непригодной для  постоянного¦      месте
                    ¦проживания  одна  из комнат,¦
                    ¦пригодная   по   техническим¦
                    ¦условиям                 для¦
                    ¦переоборудования под кухню. ¦
                    ¦                            ¦
                    ¦   18. В        коммунальной¦Непосредственное
                    ¦квартире площадь кухни менее¦    измерение
                    ¦10%   от    жилой    площади¦
                    ¦квартиры      или      кухня¦
                    ¦оборудована    в    передней¦
                    ¦шириной  менее  1,9  м (если¦
                    ¦вход в квартиру единственный¦
                    ¦и    осуществляется    через¦
                    ¦проходную      кухню)      -¦
                    ¦признается  непригодной  для¦
                    ¦постоянного проживания  одна¦
                    ¦из   комнат,   пригодная  по¦
                    ¦техническим   условиям   для¦
                    ¦переоборудования под светлую¦
                    ¦кухню.                      ¦
                    ¦                            ¦
                    ¦   19. В        коммунальной¦ Осмотр на месте
                    ¦квартире  ванная  устроена в¦
                    ¦кухне   или    коридоре    -¦
                    ¦признается  непригодной  для¦
                    ¦проживания одна  из  комнат,¦
                    ¦которая   технически   может¦
                    ¦быть   переоборудована   под¦
                    ¦ванную  (в том случае,  если¦
                    ¦ванную  нельзя  выделить   в¦
                    ¦отдельное помещение).       ¦
--------------------+----------------------------+----------------

Приложение 2

Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ДАЮЩИХ ОСНОВАНИЕ
ПРИЗНАВАТЬ ПЛОЩАДЬ НЕПРИГОДНОЙ
ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ

----T-------------T-------------------------T---------------------
 NN ¦  Показатель ¦Дефекты жилых помещений  ¦       Методы
п/п ¦             ¦                         ¦    обследования
----+-------------+-------------------------+---------------------
  1 ¦    2        ¦         3               ¦         4
----+-------------+-------------------------+---------------------
    ¦             ¦                         ¦
  1 ¦ Освещенность¦   1. Комната непригодна:¦  Осмотр на месте
    ¦             ¦   - если    не     имеет¦
    ¦             ¦непосредственного        ¦
    ¦             ¦освещения или  освещается¦
    ¦             ¦окнами       (фрамугами),¦
    ¦             ¦выходящими   в   соседнее¦
    ¦             ¦помещение;               ¦
    ¦             ¦   - окно (окна)  комнаты¦      То же
    ¦             ¦выходят  под  арку  или в¦
    ¦             ¦крытую  галерею  (в   том¦
    ¦             ¦случае,     если    такая¦
    ¦             ¦комната не  имеет  других¦
    ¦             ¦окон)                    ¦
    ¦             ¦                         ¦
    ¦             ¦   2. Ширина    простенка¦  Непосредственное
    ¦             ¦между  световым проемом и¦     измерение
    ¦             ¦поперечной   стеной   или¦
    ¦             ¦перегородкой  более  3 м,¦
    ¦             ¦за  исключением   случаев¦
    ¦             ¦размещения  окон  в  двух¦
    ¦             ¦наружных  стенах  угловой¦
    ¦             ¦комнаты  (при этом ширина¦
    ¦             ¦или  глубина  альковов  и¦
    ¦             ¦ниш не учитывается) в том¦
    ¦             ¦случае,    если     такая¦
    ¦             ¦комната        составляет¦
    ¦             ¦предмет  самостоятельного¦
    ¦             ¦договора  о  найме жилого¦
    ¦             ¦помещения                ¦
    ¦             ¦                         ¦
  2 ¦ Вибрация    ¦   3. Помещение считается¦Измерение     уровней
    ¦             ¦непригодным           для¦       вибрации
    ¦             ¦постоянного проживания  в¦ (среднеквадратичных
    ¦             ¦том      случае,     если¦       величин
    ¦             ¦технически             не¦    виброскорости,
    ¦             ¦представляется  возможным¦   виброускорения и
    ¦             ¦снизить уровень  вибрации¦   вибросмещения) в
    ¦             ¦до величин, установленных¦   октавных полосах
    ¦             ¦нормами                  ¦частот осуществляется
    ¦             ¦                         ¦  виброизмерительной
    ¦             ¦                         ¦ системой, включающей
    ¦             ¦                         ¦    виброприемник,
    ¦             ¦                         ¦    измерительный
    ¦             ¦                         ¦ ускоритель, октавные
    ¦             ¦                         ¦      фильтры и
    ¦             ¦                         ¦регистрирующий прибор
    ¦             ¦                         ¦по ГОСТ  12.14-034-81
    ¦             ¦                         ¦   "Вибрация. Общие
    ¦             ¦                         ¦     требования к
    ¦             ¦                         ¦      проведению
    ¦             ¦                         ¦  измерений". В трех
    ¦             ¦                         ¦ точках перекрытия по
    ¦             ¦                         ¦         трем
    ¦             ¦                         ¦ взаимноперпендику -
    ¦             ¦                         ¦лярным  направлениям.
    ¦             ¦                         ¦ Приборы: виброметр
    ¦             ¦                         ¦  переносной ВМ-1,
    ¦             ¦                         ¦  измеритель шума и
    ¦             ¦                         ¦   вибрации ИВШ-1,
    ¦             ¦                         ¦шумовиброизмеритель -
    ¦             ¦                         ¦  ный комплекс типа
    ¦             ¦                         ¦ ШВК-1 ГОСТ 25865-83.
    ¦             ¦                         ¦     Допускается
    ¦             ¦                         ¦применение вибрографа
    ¦             ¦                         ¦ ручного типа ВР-1А.
    ¦             ¦                         ¦
  3 ¦ Шум         ¦   4. Помещение считается¦  Измерение шумов в
    ¦             ¦непригодным           для¦  жилых зданиях для
    ¦             ¦постоянного   проживания,¦контроля соответствия
    ¦             ¦если       с      помощью¦ фактических уровней
    ¦             ¦конструктивных и защитных¦  шума допустимым и
    ¦             ¦мероприятий            не¦      разработки
    ¦             ¦представляется  возможным¦    мероприятий по
    ¦             ¦снизить  уровень  шума от¦   снижению шума и
    ¦             ¦работы       стационарных¦ оценки эффективности
    ¦             ¦механизмов            или¦   этих мероприятий
    ¦             ¦инженерного  оборудования¦производится по  ГОСТ
    ¦             ¦до величин, установленных¦   23337-78 (СТ СЭВ
    ¦             ¦нормами                  ¦2600-80) "Шум. Методы
    ¦             ¦                         ¦  измерения шума на
    ¦             ¦                         ¦селитебной территории
    ¦             ¦                         ¦и  в помещениях жилых
    ¦             ¦                         ¦   и общественных
    ¦             ¦                         ¦  зданий". Приборы:
    ¦             ¦                         ¦    шумомеры типа
    ¦             ¦                         ¦   "Шум-1", "М-71",
    ¦             ¦                         ¦"ИШВ-1",  фирмы Брюль
    ¦             ¦                         ¦  и Кьер, другие по
    ¦             ¦                         ¦ ГОСТ 17168-71, ГОСТ
    ¦             ¦                         ¦       1718-71
    ¦             ¦                         ¦
  4 ¦Температурно-¦   5.         Непригодная¦
    ¦ влажностный ¦комната,    не    имеющая¦
    ¦ режим       ¦отопительных приборов при¦
    ¦             ¦невозможности            ¦
    ¦             ¦оборудования      комнаты¦
    ¦             ¦отопительными приборами  ¦
    ¦             ¦                         ¦
    ¦             ¦   6. Комната непригодна,¦    Температурно -
    ¦             ¦если     находится    над¦  влажностный режим
    ¦             ¦помещением   с    большим¦   определяется при
    ¦             ¦тепловыделением         и¦помощи аспирационного
    ¦             ¦температура  воздуха   на¦ психрометра Ассмана
    ¦             ¦расстоянии   1,5   м   от¦   (для длительных
    ¦             ¦уровня   пола    в    ней¦      наблюдений
    ¦             ¦превышает 25 град.  С при¦  используются также
    ¦             ¦температуре  пола  больше¦     термограф и
    ¦             ¦28 град.  С в том случае,¦     гигрограф).
    ¦             ¦если невозможно выполнить¦     Температура
    ¦             ¦теплоизоляцию   с   целью¦     ограждающих
    ¦             ¦снижения  температуры  до¦    поверхностей
    ¦             ¦санитарной нормы         ¦      измеряется
    ¦             ¦                         ¦    термощупами с
    ¦             ¦                         ¦ полупроводниковыми
    ¦             ¦                         ¦термосопротивлениями
    ¦             ¦                         ¦   или термопарами
----+-------------+-------------------------+---------------------

Приложение 3

Рекомендуемое

СПИСОК
ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ГОРОДЕ (ПОСЕЛКЕ
ГОРОДСКОГО ТИПА), ПРИГОДНОСТЬ КОТОРЫХ ДЛЯ
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ ПОД СОМНЕНИЕМ

--T------------------T--------------T--------------T-------------T
NN¦  Дата проведения ¦ Адрес дома,  ¦ Наименование ¦Год постройки¦
  ¦ обследования (или¦номер квартиры¦ организации -¦             ¦
  ¦  инвентаризации) ¦              ¦   владельца  ¦             ¦
  ¦                  ¦              ¦     дома     ¦             ¦
--+------------------+--------------+--------------+-------------+
 1¦         2        ¦      3       ¦      4       ¦      5      ¦
--+------------------+--------------+--------------+-------------+
  ¦                  ¦              ¦              ¦             ¦
  ¦                  ¦              ¦              ¦             ¦
  ¦                  ¦              ¦              ¦             ¦
  ¦                  ¦              ¦              ¦             ¦
  ¦                  ¦              ¦              ¦             ¦
  ¦                  ¦              ¦              ¦             ¦
  ¦                  ¦              ¦              ¦             ¦
--+------------------+--------------+--------------+-------------+
--------------T------------------------T------------¬
Площадь, кв. м¦   Основание признаков  ¦ Примечание ¦
--------T-----+ непригодности согласно ¦            ¦
 общая, ¦жилая¦      Положению         ¦            ¦
полезная¦     ¦                        ¦            ¦
--------+-----+------------------------+------------+
   6    ¦  7  ¦           8            ¦     9      ¦
--------+-----+------------------------+------------+
        ¦     ¦                        ¦            ¦
        ¦     ¦                        ¦            ¦
        ¦     ¦                        ¦            ¦
        ¦     ¦                        ¦            ¦
        ¦     ¦                        ¦            ¦
        ¦     ¦                        ¦            ¦
        ¦     ¦                        ¦            ¦
--------+-----+------------------------+-------------

Руководитель организации,
проводившей обследование
или инвентаризацию        ________________    ____________________
                              (подпись)        (инициалы, фамилия)

Приложение 4

Рекомендуемое

                              Утвержден Решением _________________
                              __________________ исполкома Советов
                              народных депутатов N _______________
                              "___" ______________________ 19__ г.

                               АКТ

Город, район (поселок) ___________ N _______ "___" _______ 19__ г.
    Междуведомственная комиссия, назначенная решением ____________
__________________________________________________________________
      (название Совета Министров или исполкома, назначившего
________________________________________________________________ ,
                   комиссию, дата и N решения)
в составе зам. председателя ______________________________________
                      (районного, городского, районного  в городе)
исполкома Совета народных депутатов тов. _________________________
(председатель), представителя Управления жилищного (коммунального)
хозяйства исполкома тов. __________________,  представителя отдела
главного архитектора тов. ___________________,  представителя бюро
технической инвентаризации тов. __________________,  представителя
Государственного санитарного  надзора тов. ______________________,
представителя Государственного пожарного надзора тов. ____________
при участии приглашенных экспертов _______________________________
                                  (указать должность, организацию,
__________________________________________________________________
          Ф.И.О., в случае их отсутствия - прочеркнуть)
в присутствии представителя ______________________________________
                       (наименование организации - владельца дома)
тов. _____________________________________,
произвела по указанию (запросу, заявлению) _______________________
___________________ обследование жилого дома N ___________________
(жилой площади, находящейся в пользовании гр. ____________________
в кв. N _________ дома _________) (ненужное зачеркнуть) по _______
________________ ул. (пр-ту, шоссе, пер.) с целью ________________
__________________________________________________________________
Рассмотрев предъявленную документацию ____________________________
                                    (перечислить всю предъявленную
__________________________________________________________________
       документацию или перечислить ее в Приложении к акту)
и произведя необходимые уточнения на месте по состоянию на
"___" _________ 19__ г., комиссия установила следующее:
    1. ___________________________________________________________
  (приводятся общие сведения о жилом доме, обследуемой квартире
__________________________________________________________________
   и занимаемой съемщиком жилой площади: год постройки, группа
__________________________________________________________________
 капитальности; этажность; инженерное оборудование; отдельная или
__________________________________________________________________
 коммунальная; этаж; состав квартиры и жилой площади, находящейся
__________________________________________________________________
    в пользовании съемщика; смежные, проходные, изолированные,
__________________________________________________________________
                   количество съемщиков и пр.)
    2. ___________________________________________________________
         (указываются техническое состояние здания (помещения);
__________________________________________________________________
 характер явления; причины и степень нарушений; объем и характер
__________________________________________________________________
                 повреждений, отклонений от норм)
    3. ___________________________________________________________
  (указываются меры, которые необходимо принять для обеспечения
__________________________________________________________________
     безопасности или нормальных условий проживания жильцов)

                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    На основании  изложенного выше комиссия считает,  что квартиры
(жилые помещения квартир) N ______________________________________
жилого дома N (в целом жилой дом N)
----------------------------------- корпус _______________________
    (ненужное зачеркнуть)
по __________ ул. (пер., пр-ту, шоссе) в городе (поселке) ________
____________ согласно требований п. п. ____________ "Положения  по
оценке непригодности     жилых    домов    и    жилых    помещений
государственного и общественного жилищного фонда  для  проживания"
следует  отнести  к категории
пригодных (непригодных)
------------------------------------------------------------------
(указывается группа в соответствии с п. 3.4).

Председатель комиссии:

Зам. председателя исполкома ___________________

Совета Народных депутатов   ___________________   ________________
                                (Ф.И.О.)              (подпись)
    Члены комиссии:

__________________________ управления жилищного
(коммунального) хозяйства _____________________   ________________
                   (указать должность) (Ф.И.О)        (подпись)

_______________________________ отдела Главного

архитектора ___________________________________   ________________
                  (указать должность) (Ф.И.О.)        (подпись)

_____________________________ бюро технической

инвентаризации _______________________________    ________________
                 (указать должность) (Ф.И.О.)         (подпись)

_________________________ управления пожарного

надзора ______________________________________    ________________
                 (указать должность) (Ф.И.О.)         (подпись)

    Эксперты:
______________________________________________    ________________
      (указать должность, организацию,
______________________________________________    ________________
               Ф.И.О.)
Примечание. В необходимых случаях к акту прилагаются протоколы технических
обследований, проведенных проектно-изыскательской организацией; протоколы
гигиенических исследований, проведенных лабораторией санэпидстанции и
заключение главного санитарного врача о невозможности продолжения пребывания
людей в здании, заключение станции (лаборатории) по борьбе с разрушениями
древесины.

Приложение 5

Рекомендуемое

                             СПРАВКА

        "____" __________________ 19__ г. N _____________

        _________________________________________________
                     (место выдачи справки)

        О признании жилого дома (жилого помещения) в доме
        _________________________________________________
                             (адрес)
             непригодными для постоянного проживания

    Удостоверяется, что занимаемые нанимателем ___________________
                                                     (Ф.И.О.)
помещения (часть занимаемых помещений) величиной ___________ кв. м
жилой площади в квартире N _______ дома N _______ по улице _______
_________________ решением исполнительного комитета ______________
районного (городского) Совета народных депутатов от "__" __ 19_ г.
N _____________ признаны непригодными для проживания.
    Настоящая справка выдана тов. ________________________________
                                             (Ф.И.О.)
для представления ________________________________________________
                                 (наименование органа)

    Начальник жилищно-эксплуатационной
           организации               _____________   _____________
                                       (подпись)        (Ф.И.О.)

Приложение 6

Обязательное

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОЙ (ГОРОДСКОЙ) МЕЖДУВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПРИ ИСПОЛКОМАХ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СОВЕТОВ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

1. Районная (городская) междуведомственная комиссия создается при исполкомах
районных (городских) Советов народных депутатов.
В состав комиссии входят:
    председатель комиссии    - заместитель председателя исполкома
    заместитель председателя - инженер районного      (городского)
    комиссии                   жилищного Управления
    члены комиссии           - представители районных  (городских)
                               санэпидстанций,    Государственного
                               пожарного надзора, отдела  Главного
                               архитектора,    бюро    технической
                               инвентаризации.

2. Комиссия (или по ее поручению отдельные ее члены) обследует жилые
помещения по указанию исполкома, запросов народных судов, прокуратуры, по
просьбе учреждений и организаций.
3. В обязанность комиссии входит:
3.1. Определение пригодности жилой площади для постоянного проживания на
основании требований, установленных "Положением по оценке непригодности жилых
домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для
постоянного проживания".
3.2. Рассмотрение жалоб организаций и граждан на решения междуведомственных
комиссий при исполкомах районных в городе Советов народных депутатов,
поселковых жилищно-эксплуатационных организаций в отношении признания
непригодности жилых домов и жилых помещений.
3.3. Определение технической возможности осуществления перепланировок и
переустройства квартир.
4. Решение о непригодности комиссия принимает после обязательного
обследования на месте и оформления акта по установленной форме.
5. Комиссия в своей работе руководствуется действующими законоположениями,
постановлениями Правительства СССР и РСФСР, приказами Министерства
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, решениями исполкома, действующими
строительными нормами и правилами, Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда, а также настоящим Положением.
6. Решения комиссии рассматриваются и утверждаются решением районного
(городского) исполкома Совета народных депутатов. Решение комиссии может быть
обжаловано в установленном законодательством порядке.
7. Председатель комиссии организует и направляет всю работу комиссии. Он
имеет право по своему усмотрению или требованию членов Комиссии:
7.1. Привлекать к работе в комиссии специалистов аппарата Жилищного
управления, производственных жилищно-эксплуатационных трестов, участков и
контор, проектно-изыскательских организаций системы жилищно-коммунального
хозяйства, а также из других организаций.
7.2. Вскрывать конструктивные элементы зданий.
7.3. Привлекать работников жилищно-эксплуатационных организаций к
своевременной подготовке объектов и мест обследования.
7.4. Опрашивать жильцов и арендаторов с целью уточнения вопросов, необходимых
для принятия Комиссией окончательного решения.
7.5. При обнаружении неисправностей строительных конструкций или оборудования
давать жилищно-эксплуатационным организациям обязательные для исполнения
предписания об их устранении с установлением конкретных сроков, о чем
делается соответствующая запись в акте. После утверждения акта председатель
Комиссии сообщает заявителю или организации о принятом Комиссией решении.
7.6. Вызывать на заседания Комиссии представителей ведомств, которым
принадлежат рассматриваемые дома, а также заявителей, нанимателей жилых
помещений, представителей предприятий при разборе их заявлений.
8. На все заявления, запросы, поступающие в комиссию, даются ответы в
установленные законодательством сроки. Регистрация, учет заявлений и
запросов, направляемых в междуведомственную комиссию, ведется в канцелярии
Жилищного управления.

Приложение 7

Обязательное

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ИСПОЛКОМАХ
РАЙОННОГО В ГОРОДЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

1. Междуведомственная комиссия создается при исполкомах районных в городах
Советов народных депутатов.
В состав междуведомственной комиссии входят:
    председатель комиссии    - заместитель председателя исполкома
    заместитель председателя - инженер    районного      жилищного
    комиссии                   управления (объединения)
    члены комиссии           - представители              районных
                               санэпидстанций,    Государственного
                               пожарного надзора,  отдела Главного
                               архитектора,    бюро    технической
                               инвентаризации.

2. Комиссия (или по ее поручению отдельные ее члены) обследует жилые
помещения по указанию исполкома райсовета, исполкома горсовета, по просьбе
граждан, учреждений, общественных организаций, по запросам суда и
прокуратуры.
3. В обязанность комиссии входит:
3.1. Определение пригодности жилой площади для постоянного проживания на
основании требований, установленных "Положением по оценке непригодности жилых
домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для
постоянного проживания".
3.2. Определение технической возможности осуществления переустройства и
перепланировок квартир.
Рассмотрение и утверждение проектов переустройств и перепланировок
осуществляется на заседании междуведомственной комиссии в порядке,
установленном "Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного
фонда".
4. Решение о непригодности комиссия принимает только после обязательного
обследования жилых помещений на месте и оформления акта по установленной
форме.
5. Междуведомственная комиссия в своей работе руководствуется действующими
законоположениями и постановлениями Правительства СССР и РСФСР, приказами
Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, действующими
строительными нормами и правилами, Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда, а также настоящим Положением.
6. Решения комиссии рассматриваются и утверждаются решением исполкома
районного Совета народных депутатов.
7. Решение комиссии может быть обжаловано в Городскую междуведомственную
комиссию.
8. Председатель комиссии организует и направляет всю работу комиссии. Он
имеет право по своему усмотрению или по требованию членов комиссии:
8.1. Привлекать к работе в комиссии специалистов аппарата районной
жилищно-эксплуатационной организации, жилищно-эксплуатационных трестов,
участков, контор, проектно-изыскательских организаций системы
жилищно-коммунального хозяйства и других организаций.
8.2. Вскрывать конструктивные элементы зданий.
8.3. Привлекать работников жилищно-эксплуатационных организаций к
своевременной подготовке объектов и мест обследования.
8.4. Опрашивать жильцов и арендаторов с целью уточнения вопросов, необходимых
для принятия комиссией окончательного решения.
8.5. При обнаружении неисправностей строительных конструкций или оборудования
давать жилищно-эксплуатационным организациям обязательные для исполнения
предписания об их устранении с установлением конкретных сроков, о чем
делается соответствующая запись в акте. После утверждения акта председатель
комиссии сообщает заявителю или организации о принятом комиссией решении.
8.6. Вызывать на заседания комиссии представителей ведомств, которым
принадлежат рассматриваемые дома, а также заявителей, нанимателей жилых
помещений, представителей предприятий при разборе их заявлений.
9. На все заявления и запросы, поступающие в междуведомственную комиссию,
ответы даются в установленные законодательством сроки. Регистрация, учет
заявлений и запросов, направляемых в междуведомственную комиссию, ведется в
канцелярии жилищного управления (объединения).
Примечание. При поселковых Советах народных депутатов междуведомственные
комиссии не создаются. Вопросы признания непригодности рассматриваются и
разрешаются районными междуведомственными комиссиями.